**ГОСТ 5.1862-73**

**Название RUS:**

**Пневмоусилители ПФ67-21. Требования к качеству аттестованной продукции**

**Название EN:**

**Pneumatic power amplifers. Quality reguirements of certified products**

**Статус:**

**действующий**

**Введен в действие:**

**1973-03-01**

**Описание:**

Настоящий стандарт распространяется на пневмоусилители ПФ 67-21,

предназначенные для связи систем, работающих при давлении 0,006-0,1 кгс/кв.см

(600-10000 Па) с исполнительными устройствами, работающими в диапазоне давлений

от 1 до 6,3 кгс/кв.см (ль 0,1 до 0,63 МПа) при температуре окружающей среды от 5 до

50 град. С и относительной влажности не более 80%

**документа предназначен для ознакомительных целей.**

