ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ БАНЩИКА

1. Общие требования безопасности.

1.1. К работе в качестве банщика должны допускаться физически здоровые люди, не имеющих медицинских противопоказаний, прошедшие производственное обучение, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, проверку знаний в объеме 1-й группы по электробезопасности.

1.2. Проверка знаний персонала, работающего в качестве банщика, должна проводиться ежегодно в комиссии организации.

1.3. Банщик должен знать:

-устройства, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации оборудования;

-место и схему включен электрооборудования саун;

-основные виды неполадок данного оборудования, способы их устранения;

-действие на работающих опасных и вредных производственных факторов;

-место расположения аптечек;

-требования производственной санитарии;

-правила внутреннего трудового распорядка.

1.4. Банщик должен:

-выполнять только входящие в его обязанности работу;

-осуществлять контроль за соблюдением требований безопасности во время помывки ;

-содержать в чистоте рабочее место и помещение раздевалок;

-проходить периодический медицинский контроль согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.1996 г.

1.5. Во время работы на банщика могут воздействовать следующие опасные вредные факторы:

-повышенная температура воздуха рабочей зоны;

-повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

-повышенная подвижность воздуха;

-повышенное напряжение в электрической цепи;

-отсутствие или недостаток естественного освещения;

-монотонность труда.

1.6. Банщик в своей работе должен использовать следующие СИЗ: халат хлопчатобумажный , фартук прорезиненный.

1.7. Рабочее место банщика необходимо очищать от мусора, подтеков воды, рабочее место должно хорошо быть освещено.

1.8. Следить, чтобы все электрооборудование было заземлено.

1.9. Банщик, допущенный к работе, должен быть обеспечен и ознакомлен под расписку с инструкцией по охране труда

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1.Одеть положенную по нормам спец. одежду.

2.2. Проверить наличие и исправность заземления электрооборудования саун, убедиться в его исправности и включить на обогрев, при обнаружении повреждения или неисправности поставить в известность руководство.

2.3. Проверить наличие защитного ограждения тенов саун.

2.3. Проверить, чтобы проходы не были загромождены, установлены деревянные решетки в душевых кабинах.

2.4. Для обеспечения безопасной работы необходимо еженедельно проводить профилактический осмотр устройств и оборудования, которые не имеют регламентированного срока технического обслуживания

2.5. Проверить наличие и исправность крепления помывочного оборудования.

2.6. Заполнить бассейн, проверить исправность лестниц для спуска в бассейн и выхода из него.

2.7. Подвижные и вращающиеся части оборудования должны иметь защитные кожухи и ограждения, исключающие возможность получения травмы обслуживающим персоналом.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполняйте только порученную вам работу

3.2. Будьте внимательны, не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы.

3.3. Не допускайте к выполнению обязанностей банщика посторонних лиц.

3.4. При обнаружении неисправности в работе электрооборудования саун, отключить и вызвать электромонтера.

3.5. Включать в работу электрооборудование саун, после устранения неполадок, только в присутствии электромонтера.

3.6. Все вентиля и клапаны установки должны свободно открываться и закрываться.

3.7. Следите за чистотой в помывочном помещении, своевременно убирайте мусор, устраняйте скользкость пола в раздевальном помещении.

3.8. Во время работы бани запрещается:

-оставлять работающее электрооборудование саун без ограждений;

-работать без отсутствия освещения в помещении сауны;

-посещать бассейн не пройдя душевую кабину;

-находиться в нетрезвом состоянии;

-не допускать в помывочное помещение со стеклянными принадлежностями.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение эл.тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван, следует остановить машину и немедленно доложить об этом руководству.

4.2. При обнаружении неисправности в работе оборудования, самопроизвольной остановке , аварии необходимо отключить электропитание, сообщить об этом ответственному лицу и до устранения неисправности не включать.

4.3. При получении травмы обратись в мед. пункт и поставь в известность руководство.

4.4. При обнаружении загорания ,необходимо вызвать пожарную охрану по телефону – 01,поставить в известность руководство.

4.5. Требования безопасности по окончании работы.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работ все оборудование и механизмы переводятся в положение , исключающее возможность их пуска посторонними лицами, электропитание отключается, оборудование протирается . Санитарная обработка , разборка, чистка и мойка производятся только после отключения оборудования от электросети.

5.2. Навести порядок в помывочном помещении, раздевалке

5.2. Снять спецодежду, обо всех замечаниях в работе установки доложите своему руководителю, самому не проводить ремонт оборудования, принять душ.